OBMIAR 

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
1 		Rozbiórki 				
1 BCR 1 	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 	m 			
d.1 						
		5*3 	m 	15.000 		
				RAZEM 	15.000 	
2 BCR 1 	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 	m 			
d.1 						
		51 	m 	51.000 		
				RAZEM 	51.000 	
3 BCR 1 	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład 	m2 			
d.1 						
		279 	m2 	279.000 		
				RAZEM 	279.000 	
4 		Utylizacja starej papy i elementów metalowych pokrycia dachowego 	kg 			
d.1 	analiza indy- 					
	widualna 					
		279*40 	kg 	11160.000 		
				RAZEM 	11160.000 	
5 BCR 1 	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 	m2 			
d.1 						
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
6 BCR 1 	Rozebranie drewnianych legarów 	m 			
d.1 						
		112 	m 	112.000 		
				RAZEM 	112.000 	
2 		Warstwy posadzkowe 				
7 BCI1 	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - pisaek 	m3 			
d.2 						
		164*0.2 	m3 	32.800 		
				RAZEM 	32.800 	
8 BCI1 	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 	m3 			
d.2 						
		164*0.15 	m3 	24.600 		
				RAZEM 	24.600 	
9 BCI1 	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej - poziome 	m2 			
d.2 		pod posadzkowe 				
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
10 	BCI1 	Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych grubo 5 cm - poziome 	m2 			
d.2 		na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 				
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
11 	BCI1 	Izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych grubo 5 cm poziome na 	m2 			
d.2 		wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 				
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
12 	BCI1 	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej - poziome 	m2 			
d.2 		pod posadzkowe 				
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
13 	BCI1 	Podkłady betonowe z B-15 grubo 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 	m2 			
d.2 		pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 				
		164 	m2 	164.000 		
				RAZEM 	164.000 	
14 	BCI1 	Podkłady betonowe z B-15 grubo 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 	m2 			
d.2 		pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm 				
		Krotność = 2 				
		-164 	m2 	-164.000 		
				RAZEM 	-164.000 	
15 	BCI1 	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES owym. 30x30 cm na zapra- 	m2 			
d.2 		wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 				
		162 	m2 	162.000 		
				RAZEM 	162.000 	
16 	BCI1 	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES owym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 	m 			
d.2 		pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 				
		114.2 	m 	114.200 		
				RAZEM 	114.200 	
3 		Ściany, kominy 				
17 	BCI1 	Ściany działowe budynków jednokondygnac. z pustaków ceramicznych "POROT- 	m2 			
d.3 		HERM", o wys. do 4,50 m i grubości 11,5 cm 				
		42 	m2 	42.000 		
				RAZEM 	42.000 	

OBMIAR 

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 			j.m. 	Poszcz 	Razem 	
18 	BCR 1 	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 przy 	m3 			
d.3 		użyciu zaprawy z wapna suchogaszonego (powyżej połaci dachu z cegły klinkiero- 				
		wej pełnej pomerania) 						
		1.2 			m3 	1.200 		
						RAZEM 	1.200 	
19 	BCI1 	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegły 		m3 			
d.3 								
		0.9*0.38*5.2 			m3 	1.778 		
						RAZEM 	1.778 	
4 		Tynki okładziny ścian i sufitów 						
20 	BCI1 	Tynki wewnętrzne, zwykłe kat. 3, na ścianach płaskich i pilastrach z betonów ja- 	m2 			
d.4 		mistych 						
		67.8 			m2 	67.800 		
						RAZEM 	67.800 	
21 	BCR 1 	Wykonanie pasów o szerokości do 10 cm z tynku zwykłego kat. III, na zaprawie z 	m 			
d.4 		wapna suchogaszonego, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywają- 				
		cych bruzdy z przewodami elektrycznymi 						
		160 			m 	160.000 		
						RAZEM 	160.000 	
22 	BCR 1 	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub zdziera- 	m2 			
d.4 		niem tapet, (wapno suchogaszone) - na ścianach 						
		385.56 			m2 	385.560 		
						RAZEM 	385.560 	
23 	BCI1 	Licowanie ścian płytkami glazurowymi układanymi z zastosowaniem masy klejącej 	m2 			
d.4 		na gotowym i wyrównywanym podłożu, spoinowanie masą fugową płytki o wymia- 				
		rach 20x20 cm 						
		63 			m2 	63.000 		
						RAZEM 	63.000 	
24 	BCI1 	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- 	m2 			
d.4 		nym podwieszanym 						
		27.32 			m2 	27.320 		
						RAZEM 	27.320 	
25 	BCI1 	Okładziny z płyt mineralnych dżwiękochłonnych owym 60 x 60cm - montowane na 	m2 			
d.4 		stropach na rusztach metalowych 						
		134.39 			m2 	134.390 		
						RAZEM 	134.390 	
26 	BCR 1 	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 			m2 			
d.4 								
		27.32 			m2 	27.320 		
						RAZEM 	27.320 	
27 	BCI1 	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 	suchych 	m2 			
d.4 		tynków z gruntowaniem 						
		412.88 			m2 	412.880 		
						RAZEM 	412.880 	
28 	BCI1 	Malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewn. - dwukrotnie z dwukrotnym szpachlo- 	m2 			
d.4 		waniem ścian - analogia - malowanie parapetów 						
		0.3*1.6*7 			m2 	3.360 		
						RAZEM 	3.360 	
5 		Stolarka drzwiowa wewnętrzna. Okna garażowe 	kraty, wrota garażowe 				
29 	BCI1 	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w 	szt. 			
d.5 		trakcie wznoszenia ścian, dwukrotnie malowane na budowie 					
		6 			szt. 	6.000 		
						RAZEM 	6.000 	
30 	BCI1 	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, bez naświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 	m2 			
d.5 		1,50 m2 						
		6*0.9*2 			m2 	10.800 		
						RAZEM 	10.800 	
31 		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych El 30 (przejście z garażu do sali widowis- 	m2 			
d.5 	analiza indy- 	kowej) 						
	widualna 							
		1 			m2 	1.000 		
						RAZEM 	1.000 	
32 	BCR 1 	Dwukrotne malowanie farbą olejną- okien i świetlików stalowych 		m2 			
d.5 								
		1.5*1.2*2 			m2 	3.600 		
						RAZEM 	3.600 	
33 	BCR 1 	Dwukrotne malowanie farbą olejną - krat i balustrad z prętów prostych 		m2 			
d.5 								
		1.5*1.2*2+1*2 			m2 	5.600 		
						RAZEM 	5.600 	
34 	BCR 1 	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych pełnych - wrota do ga- 	szt. 			
d.5 		rażu 						
		3.1*3*2 			szt. 	18.600 		
						RAZEM 	18.600 	
6 		Elewacia 						

 

OBMIAR 

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 		j.m. 	Poszcz 	Razem 	
35 	BCI1 	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1 ,5m, ze zło- 	m3 			
d.6 		żeniem urobku na odkład, przy zagłębieniu do 1 ,5m - kat. gruntu 3 				
		75*0.6*0.8 					m3 	36.000 		
								RAZEM 	36.000 	
36 	BCI1 	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z past emulsyjnych asfaltowych 	m2 			
d.6 		rzadkich - pierwsza warstwa 								
		75*0.8 					m2 	60.000 		
								RAZEM 	60.000 	
37 	BCI1 	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z past emulsyjnych asfaltowych 	m2 			
d.6 		gęstych - każda następna warstwa 								
		75*0.8 					m2 	60.000 		
								RAZEM 	60.000 	
38 	BCI1 	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 	głębokość do 3,0 	m3 			
d.6 		m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4 							
		75*0.6*0.8 					m3 	36.000 		
								RAZEM 	36.000 	
39 	BCI1 	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 120 mm, system STOPTER 	m2 			
d.6 		- przy użyciu gol. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 				
		elew. z got. mieszanki - silikatowy 								
		75*3 					m2 	225.000 		
								RAZEM 	225.000 	
40 	BCI1 	Docieplenie ścian z betonu płytami z polistyrenu ekstrudowaneg XPS gr. 100 mm, 	m2 			
d.6 		system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 				
		wyprawy elew. z got. mieszanki - tynk mozaikowy grubość ziarna 1,5mm 				
		75*0.8 					m2 	60.000 		
								RAZEM 	60.000 	
41 		Izolacja z folii kubełkowej 					m 			
d.6 	analiza indy- 									
	widualna 									
		75*0.6 					m 	45.000 		
								RAZEM 	45.000 	
42 	BCI1 	Stopnie betonowe zewnętrzne podłożu na 1 m3 	betonu z betonu B-20 	m3 			
d.6 										
		9.22*0.2+5.95*0.2 					m3 	3.034 		
								RAZEM 	3.034 	
43 	BCI1 	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES owym. 30x30 cm na zaprawie 	m2 			
d.6 		klejowej o grub.warstwy 5 mm 								
		9.22+(1.3+2.1 +1.3+2.3+1.3)*0.15 					m2 	10.465 		
								RAZEM 	10.465 	
44 	BCI1 	Podsypka z piasku pod nawierzchnię 				m3 			
d.6 										
		0.5*0.2*53 					m3 	5.300 		
								RAZEM 	5.300 	
45 	BCI1 	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z 	m 			
d.6 		wypełnieniem spoin piaskiem 								
		53 					m 	53.000 		
								RAZEM 	53.000 	
46 	BCI1 	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubo 6 cm 	"dwuteownik" 20 x 16,5 cm na 	m2 			
d.6 		podsypce piaskowej 								
		53*0.5 					m2 	26.500 		
								RAZEM 	26.500 	
7 		lzolacia i pokrycie stropodachu 								
47 	BCR 1 	Wymiana deskowania dachu z desek na styk o grubości 19 mm (szacunkowo 	m2 			
d.7 		15%pokrycia dachowego) 								
		279*0.15 					m2 	41.850 		
								RAZEM 	41.850 	
48 		Przedłużenie okapu, wykonanie nowej deski okapowej i podbitki 		m 			
d.7 	analiza indy- 									
	widualna 									
		51 					m 	51.000 		
								RAZEM 	51.000 	
49 	BCR 1 	Wzmocnienie elementów kratownic 	deskami o grubości 32 mm, nabicie desek 	m 			
d.7 		dwustronnie (szacunkowo 50mb) 								
		50 					m 	50.000 		
								RAZEM 	50.000 	
50 	BCI1 	Izolacja paroszczelna z folii 					m2 			
d.7 										
		217 					m2 	217.000 		
								RAZEM 	217.000 	
51 	BCI1 	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubo 5 cm poziome z płyt 	m2 			
d.7 		układanych na sucho - jedna warstwa 							
		217 					m2 	217.000 		
								RAZEM 	217.000 	

OBMIAR 

Lp. 	Podstawa 	Opis i wyliczenia 		j.m. 	Paszcz 	Razem 	
52 	BCI1 	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubo 5 cm, poziome z płyt 	m2 			
d.7 		układanych na sucho każda następna warstwa 					
		Krotność = 3 						
		217 			m2 	217.000 		
						RAZEM 	217.000 	
53 		Konieczna rozbiórka i odbudowa deskowania połaci dachowej dla prawidłowego 	m2 			
d.7 	analiza indy- 	ułożenia izolacji paroszczelnej i cieplnej 					
	widualna 							
		25 			m2 	25.000 		
						RAZEM 	25.000 	
54 	BCI1 	Folie dachowe paroprzepuszczalne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1, 	m2 			
d.7 		20 m, łaty nasycone 40x60 						
		279 			m2 	279.000 		
						RAZEM 	279.000 	
55 	BCI1 	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą po- 	m2 			
d.7 		wlekaną trapezową na łatach 						
		279 			m2 	279.000 		
						RAZEM 	279.000 	
56 	BCI1 	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 	m2 			
d.7 								
		77.6*0.25 			m2 	19.400 		
						RAZEM 	19.400 	
57 	BCI1 	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubo 0,50 mm półokrągłe o średnicy 12 cm 	m 			
d.7 								
		51 			m 	51.000 		
						RAZEM 	51.000 	
58 	BCI1 	Rury spustowe z blachy powlekanej 	grubo 0,50 mm półokrągłe o średnicy 12 cm 	m 			
d.7 								
		15 			m 	15.000 		
						RAZEM 	15.000 	
8 		Plac manewrowy 						
59 	BCI1 	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 	m2 			
d.8 		cm kategoria gruntu 1-4 						
		147 			m2 	147.000 		
						RAZEM 	147.000 	
60 	BCI1 	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo 	po zagęszczeniu 20 	m2 			
d.8 		cm 						
		147 			m2 	147.000 		
						RAZEM 	147.000 	
61 	BCI1 	Podbudowa z betonowa z dylatacją - grubo warstwy po zagęszczeniu 12 cm 	m2 			
d.8 								
		147 			m2 	147.000 		
						RAZEM 	147,000 	
62 	BCI1 	Podbudowa z betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubo warstwy po za- 	m2 			
d.8 		gęszczeniu 12 cm 						
		Krotność = 3 						
		147 			m2 	147.000 		
						RAZEM 	147.000 	
63 	BCI1 	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 1 O na pod- 	m2 			
d.8 		stypce cementowo-piaskowej grubo 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- 				
		tową 						
		147 			m2 	147.000 		
						RAZEM 	147.000 	
64 	BCI1 	Ława pod krawężnik betonowa z betonu B-15 z oporem 		m3 			
d.8 								
		0.3*0.35*35 			m3 	3.675 		
						RAZEM 	3.675 	
65 	BCI1 	Krawężniki betonowe wystające owym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo- 	m 			
d.8 		piaskowej 						
		35 			m 	35.000 		
						RAZEM 	35.000