**Kosztorys ofertowy na wykonanie odwiertu**

 **studni głębinowej na potrzeby SUW Kroczewo gm. Załuski.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robótobliczenia | Jedn.miary | Ilośćrobót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| 123456 | KNNR 1 0602-081j.w  | Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 m o śr. nom. 401-500 mm. kat. pokładów III-IV- 1 otwór-obsypka filtracyjna grub. 100 mm – wielowarstwowa obsypka filtracyjna | m | 51 |  |  |
| KNR 2-01 0605-012 | Pompowanie próbne pomiarowe oczyszczające przy śr. otw. 150 – 500 mm | godz. | 62 |  |  |
| Wycena własna3 | Opracowanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej oraz koszt aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego | kpl. |  2 | 1 |  |
| Wycena własna4 |  **Koszt:**- obsługa geodezyjna- dwukrotne chlorowanie otworu przed i po pompowaniu oczyszczającym- badania bakteriologiczne wody w stacji SANEPIDaż do uzyskania pozytywnych wyników- badania fizyko-chemiczne wody w stacji SANEPID aż do uzyskania pozytywnych wyników |  szt. |  2 |  |  |
|  | Razem |  zł. |
| Podatek VAT 23 % | zł. |
| Ogółem | zł. |