**Kosztorys ofertowy na wykonanie odwiertu**

**studni głębinowej na potrzeby SUW Kroczewo gm. Załuski.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót  obliczenia | Jedn.  miary | Ilość  robót ogółem | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| 1  2  3  4  5  6 | KNNR 1 0602-08  1  j.w | Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 m o śr. nom. 401-500 mm. kat. pokładów III-IV- 1 otwór-obsypka filtracyjna grub. 100 mm – wielowarstwowa obsypka filtracyjna | m | 51 |  |  |
| KNR 2-01 0605-01  2 | Pompowanie próbne pomiarowe oczyszczające przy śr. otw. 150 – 500 mm | godz. | 62 |  |  |
| Wycena własna  3 | Opracowanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej oraz koszt aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego | kpl. | 2 | 1 |  |
| Wycena własna  4 | **Koszt:**  - obsługa geodezyjna  - dwukrotne chlorowanie otworu przed i po pompowaniu oczyszczającym  - badania bakteriologiczne wody w stacji SANEPID  aż do uzyskania pozytywnych wyników  - badania fizyko-chemiczne wody w stacji SANEPID aż do uzyskania pozytywnych wyników | szt. | 2 |  |  |
|  | Razem | zł. | | | |
| Podatek VAT 23 % | zł. | | | |
| Ogółem | zł. | | | |