Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 95634-2016 z dnia 2016-04-18 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95634&rok=2016-04-18) Ogłoszenie o zamówieniu - Załuski  
1. Przedmiotem zamówienia są remonty dróg w 2016 r. z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa, tłucznia i destruktu oraz profilowanie dróg, oznakowanie i budowa przepustu - w ramach usługi należy dostarczyć...  
Termin składania ofert: 2016-05-04

**Załuski: Remonty dróg - 2016 r.**  
**Numer ogłoszenia: 129498 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 95634 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski, woj. mazowieckie, tel. 23 6619013, faks 23 6619013 wew. 114.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remonty dróg - 2016 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia są remonty dróg w 2016 r. z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa, tłucznia i destruktu oraz profilowanie dróg, oznakowanie i budowa przepustu - w ramach usługi należy dostarczyć 4 600 t kruszywa o frakcji do 30 mm na wskazane drogi gminne na terenie gminy Załuski. Wymagany jest transport kruszywa samochodami samowyładowywczymi o ładowności max. do 20 t ze względu na małą szerokość pasów drogowych ( 2,5 do 4m) przewidzianych do remontu, z rozplantowaniem dostarczonego kruszywa. Ponadto firma powinna posiadać conajmniej jeden samochód samowyładowawczy o ładowności do 3,5 t. Kruszywo należy dostarczać na odległość od 1 km do 10 km ( średnio 6 km ). W ramach zamówienia należy wykonać dwukrotne profilowanie wskazanych dróg na terenie gminy Załuski - 50,0 km. x 2 ( do 15 kwietnia i do 30 października 2016 r.); W ramach zadania należy także: - wykonać i ustawić pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. Tarcze znaków muszą być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach metalowych - należy dostarczyć tłuczeń o frakcji 0,63 zabudowaniem pobocza na drodze w miejscowości Naborowo - Parcele - należy dostarczyć destrukt z materiałem na odległość 10 km z rozplantowaniem na drodze Kroczewo OSP i Złotopolice - zadanie obejmuje także budowę przepustu Ø 400 mm droga Stróżewo o długości 8m. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sukcesywnego dostarczania kruszywa oraz świadczenia usługi profilowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) rozładunku kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) zapewnienia kontroli nad rozładunkiem kruszywa, d) przestrzegania warunków BHP, e) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru, f) zabezpieczenia terenu rozładunku towaru zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, g) sporządzenia dowodu ilości dostarczonego kruszywa, destruktu bądź tłucznia oraz dowodu ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego, h) pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający informuje, że dane wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przedstawiają przewidywalne zapotrzebowanie, wyliczone na potrzeby oszacowania wartości oferty i może ono ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do obliczenia ceny oferty ilość km podaną przez Zamawiającego, a ewentualne rozbieżności w długości km należy wkalkulować w ceny jednostkowe oferowanych kruszyw. 4. Zamawiający informuje, że ustanowi do koordynacji usługi profilowania dróg oraz dostawy kruszywa swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca profilowania, wyładowania kruszywa, potwierdzenie ilości, jakości, prowadzenie rejestracji dostarczonego materiału oraz potwierdzenie ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg. Zadanie 2. Uzupełnianie ubytków asfaltu w nawierzchniach dróg asfaltowych, oczyszczenie ścieku, studzienek i odmulenie rowu - w ramach zamówienia należy uzupełnić ubytki asfaltu w nawierzchniach dróg asfaltowych we wsiach Olszyny, Kamienica, Sobole, Niepiekła, Kroczewo - łącznie 100 m². - w ramach zamówienia należy mechanicznie i ręcznie oczyścić ścieki w miejscowości Kroczewo, Kroczewo Osiedle, Szczytno - łącznie 540 m², - należy oczyścić 15 szt. studzienek oraz 1 separator w miejscowości Kroczewo - należy odmulić rów przy drodze w miejscowości Michałówek - łącznie 400 mb na gł. 20 cm Zadanie 3. Koszenie poboczy dróg- w ramach zamówienia należy: wykosić pobocza dróg kosiarką bijakową, ręczne koszenie rowów oraz karczowanie krzaków z utylizacją - łącznie 160 km dróg..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 60.00.00.00-8, 45.23.31.40-2, 14.21.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.00.00-6, 34.92.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR:** 1

**Nazwa:** Dostawa kruszywa, tłucznia i destruktu oraz profilowanie dróg, oznakowanie i budowa przepustu

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.05.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 7.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* P.H.U. OKNEX Konofalski Sławomir, Kołoząb 58, 09-110 Sochocin, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 74390,24 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 101032,20
* **Oferta z najniższą ceną:** 101032,20 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 199954,95
* **Waluta:** PLN .

**Część NR:** 2

**Nazwa:** Uzupełnianie ubytków asfaltu w nawierzchniach dróg asfaltowych, oczyszczenie ścieku, studzienek i odmulenie rowu

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.05.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 12747,97 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 11365,20
* **Oferta z najniższą ceną:** 11365,20 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 33210,00
* **Waluta:** PLN .

**Część NR:** 3

**Nazwa:** Koszenie poboczy dróg

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.05.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Usługi Budowlane i Transportowe Katarzyna Miklewska, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 13008,13 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 16243,20
* **Oferta z najniższą ceną:** 16243,20 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 196800,00
* **Waluta:** PLN .