Author: PRDM
Last saved by: ug

Tabela robót ziemnych

Kilometr

Hektometr

Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

Odległośc

Objętość

Zużycie na miejscu

Nadmiar
objętości

Suma algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp

wykop

nasyp

+

-

| | m^2 | m' | m^2 | m^2 | mp | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m' | m^3 | m^3
0 | 003 | 1,57 | - | 1,42 | - | 97 | 138 | - | - | 138 | - | 138 |
| 100 | 1,28 | - | | | | | | | | | 243

1,23

0,18

100

123

18

18

23

105              -

200

1,18

0,35

0,11

316

407

| | | | 0,96 | 0,23 | 100 | 96 | 23 | | 73 | - | |

300

500

0,75

0,99

0,87

0,25

0,08

100

99

8

8

91

-

| | 1,23 | 0,05 | | | | | | | | | 488 |
| | | | | 0,06 | 100 | 87 | 6 | 6 | 81               - | |
| 600 | 0,50 | 0,06 | | | | | | | | 508 |
| | | | | 0,05 | 100 | 25 | 5 | 5 | 20 | - | |

700

0,01

0,05

0,58

494

457

| | | | 0,18 | 0,32 | 100 | 18 | 32 | 18 | - | 14 | |
| 800 | 0,35 | | | | | | | | | | |
| | | | 0,35 | 0,72 | 100 | 35 | 72 | 35 | - | 37 | |
1 | 900 | 0,34 | 0,86 | | | | | | | | | 429 |
| | | | 0,35 | 0,63 | 100 | 35 | 63 | 35 | - | 28 | |
| 000 | 0,37 | 0,39 | | | | | | | | | 418 |
| | | | 0,36 | 0,47 | 100 | 36 | 47 | 36 | - | 11 | |
| 100 | 0,36 | 0,56 | | | | | | | | | 398 |
| | | | 0,36 | 0,56 | 100 | 36 | 56 | 36 | - | 20 | |

200

0,36

0,36

0,56

1,04

354

| | | | 0,36 | 0,80 | 100 | 36 | 80 | 36 | - | 44 | |
| 300 | | | | | | | | | | | 333 |
| | | | 0,51 | 0,72 | 100 | 51 | 72 | 51 | - | 21 | |
| 400 | 0,67 | 0,39 | | | | | | | | | 350 |
| | | | 0,62 | 0,45 | 100 | 62 | 45 | 45 | 17 | - | |
| 500 | 0,58 | 0,51 | | | | | | | | | 322 |
| | | | 0,44 | 0,72 | 100 | 44 | 72 | 44 | - | 28 | |
| 600 | 0,31 | 0,93 | | | | | | | | | 298 |
| | | | 0,43 | 0,67 | 100 | 43 | 67 | 43 | - | 24 | |
| 700 | 0,55 | 0,41 | | | | | | | | | 298 |
| | | | 0,58 | 0,58 | 100 | 58 | 58 | 58 | - | - | |
| 800 | 0,62 | 0,75 | | | | | | | | | 295 |
| | | | 0,60 | 0,63 | 100 | 60 | 63 | 60 | - | 3 | |
| 900 | 0,58 | 0,51 | | | | | | | | | 302 |
| | | | 0,53 | 0,46 | 100 | 53 | 45 | 46 | 7 | - | |
2 | 000 | 0,48 | 0,41 | | | | | | | | | 334 |
| | | | 0,72 | 0,40 | 100 | 72 | 40 | 40 | 32 | - | |
| 100 | 0,97 | 0,39 | | | | | | | | | 370 |
| | | | 0,80 | 0,44 | 100 | 80 | 44 | 44 | 36 | - | |
| 200 | 0,62 | 0,49 | | | | | | | | | 352 |
| | | | 0,34 | 0,52 | 100 | 34 | 52 | 34 | - | 18 | |
| 300 | 0,06 | 0,55 | | | | | | | | | |

| 400 | 0,15 | 0,41 | 0,10 | 0,48 | 100 | 10 | 48 | 10 | - | 38 | 314 |
| 500 | 0,06 | 1,42 | 0,11 | 0,92 | 100 | 11 | 92 | 11 | - | 81 | 233 |
| 600 | 1,38 | - | 0,72 | 0,71 | 100 | 72 | 71 | 71 | 1 | - | 234 |
                                                                                                   1414         1180         813       601          367