WSZYSCY OFERENCI

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” (BZP Nr*: *539398-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.).***

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Gmina Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

**Pytanie 16**

Prosimy o podanie przynajmniej 2 producentów drzwi stalowych do pomieszczenia kotłowni spełniających wymagania Zamawiającego, ponieważ Wykonawca nie może dobrać drzwi spełniających wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że parametry dot. drzwi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 17**

W odpowiedzi na udzielone wyjaśnienia do zapytań informujemy, iż Zamawiający na udzielone zapytanie o wykaz stolarki udzielił odpowiedzi, że załącznik dot. wymiarów stolarki został udostępniony. Jednakże w dokumentach załączonych w dniu 19.05.20 r. do postępowania brak jest rysunku, który wskazywałby na wymiary stolarki. Ponadto w przedmiarze jest informacja, iż należy wykuć z muru ościeżnice na 1 szt drzwi i na 1 szt na okno, jednakże w specyfikacji brak jest informacji na temat montażu stolarki okiennej. Bardzo proszę o doprecyzowanie wyjaśnień udzielonych w dniu 19.05.20 r. oraz prosimy o naniesienie stosownych zmian w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia rysunek dot. stolarki oraz informuje, że będzie zamurowane 1 okno przy kominie z kwasówki, powiększony otwór drzwiowy z 80 cm na 90cm i wykonana ścianka działowa.

**Wójt Gminy Załuski**

**- Kamil Koprowski -**