Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 214750-2015 z dnia 2015-08-20 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=214750&rok=2015-08-20) Ogłoszenie o zamówieniu - Załuski
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski o nawierzchni gruntowej od km 0+000 do km 1+095. Przedmiot zamówienia obejmuje: -...
Termin składania ofert: 2015-09-07

**Załuski: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski**
**Numer ogłoszenia: 250334 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 214750 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski, woj. mazowieckie, tel. 23 6619013, faks 23 6619013 wew. 114.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski o nawierzchni gruntowej od km 0+000 do km 1+095. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych - roboty ziemne - wykonanie koryta koparką na gł. 20cm i szer. 1,60m w gruncie kat III z odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 1km i rozplantowaniem na odkładzie; częściowe wbudowanie w pobocze; Dowóz gruntu z ukopu (piasku) z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem; - wykonanie odwodnienia - wykonanie przepustu z rur PVC o średnicy 50cm na ławie z pospółki grub. 15cm, ścianki z betonowych elementów prefabrykowanych - wykonanie podbudowy - mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie; Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 15cm - wykonanie nawierzchni tymczasowej- wykonanie tymczasowej nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63,5mm (stabilizowanego mechanicznie) grub. 15cm - oznakowanie- wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z instrukcją. Znaki A-6b, A-6c, A-7 i A-1, A-2.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.26.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.33.00-4, 45.23.33.00-2, 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 22.09.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 6.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 3.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak, ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 192255,41 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 117845,07
* **Oferta z najniższą ceną:** 117845,07 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 149708,96
* **Waluta:** PLN .