Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 106248-2015 z dnia 2015-05-07 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106248&rok=2015-05-07) Ogłoszenie o zamówieniu - Załuski
Przedmiotem zamówienia są Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r. W ramach usługi należy dostarczyć 3400 m³ kruszywa o frakcji od 0,2 mm do 30 mm na wskazane drogi gminne na terenie gminy Załuski. Wymagane jest...
Termin składania ofert: 2015-05-15

**Załuski: Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r.**
**Numer ogłoszenia: 121192 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 106248 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski, woj. mazowieckie, tel. 23 6619013, faks 23 6619013 wew. 114.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r. W ramach usługi należy dostarczyć 3400 m³ kruszywa o frakcji od 0,2 mm do 30 mm na wskazane drogi gminne na terenie gminy Załuski. Wymagane jest transportowanie kruszywa samochodami samowyładowywczymi o ładowności max. do 12 m³ ze względu na małą szerokość pasów drogowych 2,5 do 4 m przewidzianych do remontu, z rozplantowaniem dostarczonego kruszywa. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać dwukrotne profilowanie wskazanych dróg na terenie gminy Załuski tj. 52,1 km x 2 = 104,2 km. W ramach usługi należy także dokonać : budowy 1 szt. przepustu o długości 10 m Ø 500 i 6 sztuk przepustów 36 m Ø 300 , naprawy 3 sztuk przepustów, remontu zjazdu - 1szt, oczyszczenie poboczy i ścieku 2120 m2, odmulenie rowów - 600 m, budowa 6 zjazdów, uzupełnienie łuków dróg destruktem - 9 t, transport żużlu - 100 t. załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest także koszenie poboczy dróg na długości 160 km..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 60.00.00.00-8, 45.23.31.40-2, 14.21.00.00-6, 77.31.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21.05.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* P.H.U. OKNEX Konofalski Sławomir, 09-110 Sochocin, 09-110 Kołoząb 58, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 172722,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 156374,82
* **Oferta z najniższą ceną:** 156374,82 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 166566,14
* **Waluta:** PLN.